Datum:  16.04.2018
unser Zeichen: CR
Musterleistungsbeschreibung

ALKORTEC A, verklebt

Titel: Dachabdichtung

01.01)  pausch 	Einrichten und Räumen der Baustelle	                    

Einrichten und Räumen der Baustelle
für sämtliche in der Leistungsbeschrei-
bung aufgeführten Arbeiten.

01.02)  ______ m³	Bereitstellung von Container	                    

Container zum Abtransport des Schuttes
stellen, vorhalten und abfahren,
einschließlich der Kippgebühren des
Schuttplatzes.

01.03)  pausch 	Schutzgerüst	                    

Schutzgerüst als Absturzsicherung nach
den Richtlinien der Bauberufsgenossen-
schaft liefern, aufbauen, für die Zeit
der Bauarbeiten vorhalten und abbauen.

01.04)  ______ m²	Voranstrich mit ALKORPLUS Haftgrund	                    
bituminöser Haftgrund

Deckunterlage aus...........
zur Staubbindung und Haftvermittlung
mit ALKORPLUS Haftgrund, Typ 81141 001
vollflächig mit der Rolle oder Pinsel
aufbringen und gut durchtrocknen
lassen.

Verbrauch: ca. 0,15 l/m²
	(je nach Untergrund)

01.05)  ______ m²	Dampfsperre G200 S4 + AL01	                    
verklebt verlegt
Dampfsperre, verklebt

Dampfsperrschicht aus Bitumen-Schweiß-
bahnen, Kurzzeichen: AL + G 200 S4,
Verlegeart: punktweise aufschweißen,
Nahtüberdeckungen vollflächig schließen.
An Aufkantungen bis Oberkante Wärme-
dämmschicht hochführen sowie Luft- und
dampfdicht anschließen.

01.06)  ______ m²	Wärmedämmung aus EPS DAA dm	                    
Platten, verklebt verlegt

Wärmedämmschicht aus expandiertem
Polystyrol nach DIN EN 13163,
Qualitätstyp: EPS 040 DAA dm,
als Platten mit Stufenfalz streifenweise
mit PU-Kleber verkleben.
Herstellervorschriften beachten.

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: ….... W/mK,

Dicke: ..... mm,

Klebstoff:  PU Kleber

Hersteller:.....................
Klebstoffverbrauch gemäß Hersteller-
angaben

Auf die erforderliche Einhaltung der
aktuellen EnEV wird hingewiesen.

01.07)  ______ m²	Bitumen Kaltselbstklebebahn	                    
Kaschier- und Brandschutzlage

Bitumenbahn auf Wärmedämmung
verklebt verlegt herstellen.

Material: z. Bsp. Kebuself-SK3,
Sonderbahn mit oberseitiger Beschiefer-
rung, oder gleichwertig.

Fabrikat:...............................
                  Bieterangabe

01.08)  ______ m²	Wärmedämmung, Bondrock MV	                    
Platten, verklebt verlegt

Dachdämmplatte Bondrock MV

Wärmedämmung aus .......mm dicken,
hoch verdichteten Steinwolle-
Dachdämmplatten mit oberseitiger,
Mineralvlieskaschierung / zur Kaltver-
klebung einer Kunststoff Dachabdichtung

Typ: ALKORTEC A

Fabrikat: Rockwool Dachdämmplatte
Bondrock MV
nach RAL-Gütezeichen Nr. 388

Güteüberwachung:
amtlich güteüberwacht

Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK)

Euroklasse : A2 -s1, d0 - nichtbrennbar

Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 60 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:
> = 600 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach
DIN EN 1607

Liefern und auf dem Untergrund
aus : Dampfsperre

einlagig im Verband / dicht
gestoßen / längs zu den Trapezprofilen
fachgerecht verlegen und befestigen.

Befestigung Dämmstoff: ·
verklebt (Dämmstoffkleber Rockwool
Rockpur)

Befestigung Dachhaut:· verklebt

Eckbereich : 100 %

Randbereich : ____%

Innenbereich : ____%

In die Preise sind einzurechnen :
Baustellentransport,
Reservematerialien,
Schneidarbeiten und Verschnitt

01.09)  ______ m²	ALKORTEC  A, 35198	                    
Verklebt fixiert mit Alkorplus PU Kleber

Dachabdichtung aus Etylen-Vinylacetat
Terpolymer (EVA) mit außergewöhnlich
hohem Anteil an hochpolymeren Fest-
stoffen weich elastisch, nicht durch
Weichmacher elastifiziert, mit hochwer-
tiger Dichtschicht.

Bezeichnung nach
DIN EN 20000-201
DE/E1 EVA-BV-K(PV)1,5

Anforderungen erfüllt nach DIN 18531
(Dachabdichtung) DIN EN 20000-201
CE-Zertifiziert entsprechend
DIN EN 13956.
Prüfungen gemäß DIN 4102-1 (B2) und
DIN EN 13501-1 (E) sowie DIN 4102-7
(harte Bedachung) und DIN EN V 1187
(Broof t1)
Erfüllt Anwendungskategorie K1 + K2

Entsprechend der ALKORTEC A
Verlegerichtlinie mit Alkorplus PU-
Kleber 81068 verkleben einschließlich
homogener Nahtverbindung,
Ausführung der Kopfstöße und Rand-
fixierung an allen An- und Abschlüssen
gemäß FDR mittels Verbundblechen
oder Einzelbefestigern.

Materialeigenschaften/Anforderungsprofil
- bitumenverträglich
- dämmstoffneutral
- Heißluft- und quellschweißbar
- wurzel- und rhizomfest gem.
  FLL und DIN EN 13948
- y-Wert ca. 20000
- Güteüberwachung durch SKZ-Würzburg
- Hersteller zertifiziert nach
  DIN ISO 9001
- recyclebar
- Ozon- und UV-stabil

- Farbe: schiefergrau / hellgrau
- Bahnendicke incl.Vlies: 2,2/2/5/2,8 mm
- Dichtschichtdicke : 1,2 / 1,5 / 1,8 mm
- Bahnenbreite : 1,05 / 1,55 / 2,10 m

Hersteller:
RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50,
67547 Worms, Deutschland,
Tel.: + 49.6233.321.1559
Fax: + 49.6233.321.1353

01.10)  ______ Stk	Dachgully allgemein	                    
senkrechte Ausführung

Dachgully mit Manschette 
	Typ: …………….
	Hersteller: …………….

ALKORTEC - Manschette (500x500mm)
geprüft und zertifiziert gemäß der
DIN EN 1253, incl. Wärmedämmung
und Kiesfangkorb, liefern, fachgerecht
einbauen und an die Dachabdichtung
anschließen.

Farbe Manschette: ...................

Nennweite: DN 70 / 100 / 125 /150

01.11)  ______ m	Wandanschluss ALKORTEC A	                    
mit Verbundblech

Wandanschluss aus ALKORTEC Verbund-
blech, Typ 81193 liefern und entsprech-
end der Herstellerverlegerichtlinie mon-
tieren.

Farbe:..........
Anschlusshöhe:...............mm
Zuschnitt Verbundblech:............mm
Kantungen:  3-fach

Kehlstreifen aus ALKORTEC homogen

Zuschnitt: .............mm

Einschließlich Sicherung gegen Hinter-
läufigkeit durch geeigneten Fugen-
dichtstoff.

01.12)  ______ m	Ausgleichsschicht an Aufkantungen	                    
PES-Vlies 300 g/m²

Ausgleichsschicht an Aufkantungen aus
Alkorplus PES Kunststoffvlies
300 g/m²,

Zuschnittbreite ..............mm,

lose, mit 80 mm Überlappung, verlegen.

Einbauort: ....................

Hersteller / Lieferant
Renolit SE, Worms
Art. Nr. 81005 001

01.13)  ______ m	Attikaabschluss, ALKORTEC 	                    
lose verlegt mit OG-Verbundblech

Attikarandabschluss entsprechend der
ALKORTEC F Herstellerrichtlinie
herstellen.

Dachbahn : ALKORTEC F, 35196
Farbe: ..........
Zuschnitt : ............mm
Bahnendicke: .......mm

Attikahöhe  ............mm

Randabschluss aus
ALKORTEC Verbundblech

Zuschnitt:............mm
Kantungen:  3-fach

Einschließlich der homogenen Nahtver-
bindung auf dem Verbundblech und der
Flächenbahn sowie Randfixierung gemäß
FDR mittels Verbundblechen oder
Einzelbefestigern.

Der Anschluss ist gemäß FDR wind-
dicht auszuführen.

Bei einer Höhe über 50 cm ist eine
Zwischenfixierung erforderlich.

01.14)  ______ m	Dachrandabschluss ALKORTEC 	                    
Attika, lose verlegt

Dachrandabschluss bei Attiken für
Mauerabdeckung entsprechend der
ALKORTEC Verlegerichtlinie herstellen.

Dachrandabschluss aus
ALKORTEC F, 35196
Dicke 1,5mm / 1,8 mm,
Farbe: schiefergrau

Attikahöhe: ..............m

Zuschnitt Dachbahn: ......... m,

an das Dachabschlussprofil aus Verbund-
blech
Zuschnitt:100mm
Kantung: 1-fach
anschließen und mit der Dachabdichtung
verschweißen;

Der Anschluss ist gemäß FDR wind-
dicht auszuführen.

Bei einer Höhe über 50 cm ist eine
Zwischenfixierung erforderlich.

01.15)  ______ m	Holzbohlen allgemein	                    
Sonstige Verwendung
Holzbohlen liefern und montieren

unter .....,
aus Nadelholz,
Sortierklasse S 13,  nach DIN 4074-1
Holzschutz DIN 68 800, Teil 3,
wasserlöslich,
Querschnitt: ..... x ..... mm,
auf Untergrund aus ..... und
winddicht befestigen.

Einbauort:....................

01.16)  ______ m	Flachdachbohle	                    
Dachrandbohle und Blechverwahrung

Holzbohle unter Abschlussprofil

montieren unter
Dachabschlussprofil.

Einbauort: .........

Querschnitt  B= …… x D=........mm
Bohlen auf vorhandenen Untergrund
aus....................... winddicht
und mit geeignetem Befestigungsmitteln
fachgerecht befestigen.

01.17)  ______ m	Traufanschluss ALKORTEC A	                    
mit Verbundblech

Traufanschluss ALKORTEC A

Rinneneinhang aus ALKORTEC Verbund-
blech, Typ 81193

Farbe:..............
Zuschnittbreite:.............. mm,
Kantung: 2-fach

Befestigung der Bleche und Ausführung
der Stöße entsprechend der Hersteller-
richtlinie auf dem Untergrund aus Holz
fachgerecht und winddicht montieren.

Anschlussstreifen aus ALKORTEC homogen
auf dem Verbundblech sowie auf der
Flächenbahn aufschweißen.

Zuschnitt: ..............mm
Dicke: ............mm
Farbe: ................

01.18)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORTEC 	                    
mit Verbundblech

Durchdringung mit ALKORTEC-
Verbundblechprofil, entsprechend der
ALKORTEC A Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß des Verbundbleches
mit Fugendichtstoff fachgerecht gegen
Hinterläufigkeit sichern.

Durchdringung aus: ....................

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

Zuschnitt Verbundblech: ...........m

Abkantung:  3-fach

Kehlstreifen aus ALKORTEC homogen

Zuschnitt: ..........mm

01.19)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORTEC A	                    
lose

Durchdringung entsprechend der
ALKORTEC-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß mit Fugendichtstoff
fachgerecht gegen Hinterläufigkeit
sichern.

Durchdringung aus: ....................

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

oberer Abschluss aus:
ALKORTEC Verbundblech

Zuschnitt : ...........mm
Abkantung:  2-fach

Kehlbefestigung aus
ALKORTEC Verbundblech
Zuschnitt: 100 mm
Abkantung: 1-fach

Zuschnitt ALKORTEC F: ..........mm

01.20)  ______ m	Überhangblech über Abschlussschienen	                    
Zusatz für Anwendungskategorie K2

Überhangprofil aus ...............,
liefern und oberhalb des vorhandenen
Abschlusses fachgerecht montieren.
Oberen Abschluss gegen Hinterläufigkeit
mit Fugendichtstoff nach Herstellervor-
gabe sichern.

Zuschnittbreite: ..... mm

Abkantungen:  ... -fach

Einbauort: ............

angeb. Material: ................

01.21)  ______ Stk	Sanitärlüfter, PVC DN 70-150 mm	                    
z. B.: Fa. b/s/t, 3 Teilig
Sanitärlüfter für Flachdächer

Lüfter DN ......, inkl. Dachbahnen-
Manschette passend zur Abdichtung
liefern und montieren.

Typ ……………….. PVC Strangentlüfter, komplett
mit Grundkörper für den Anschluss
der Dampfsperre sowie Grundelement.
Lüfteroberteil in Nenngröße
DN 70/100/125/150mm

Für vorbeschriebenen Aufbau; einschl.
Einbau und Anschluss an die Dach-
abdichtung.

01.22)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORTEC	                    
rund

Rohrdurchdringung mit Manschette
aus Alkortec homogen ummanteln und
verschweißen,
Warmformflansch aus Alkortec homogen
herstellen und an die Manschette sowie
Abdichtung aufschweißen.
Der obere Rand der Manschette ist mit
einer Endlosbandklemme, rostfrei, gegen
abrutschen zu sichern und mit Silikon zu
versiegeln.

Rohrdurchmesser: .....,

Anschlusshöhe: ......

Bezeichnung..................

01.23)  ______ Stk	Holzbohlenkranz unter Lichtkuppel etc.	                    
mehrlagig

Holzbohlen für Lichtkuppeln,

Abmessungen ..... m x ....m,
aus Nadelholz, Sortierklasse S 13, 
nach DIN 4074-1 Holzschutz
DIN 68 800, Teil 3,

liefern  und mit auf den Untergrund
abgestimmten Befestigungsmitteln
als Unterfütterung für Lichtkuppel-
aufsatzkränze / Lüfter etc. mehrlagig
montieren.

Bohlenquerschnitt: ......x........mm

.....-lagig

Rohbauöffnung: .............

Einbauort: ...........

01.24)  ______ Stk	Lichtkuppel liefern und anschließen	                    
Anschluss  ALKORTEC A an hart-PVC

Lichtkuppel, aus Acrylglas, opal
und wärmegedämmten Aufsetzkranz,
mit werkseitig angebrachtem PVC-Hart-
Anschluß, liefern und nach Hersteller-
vorschrift fachgerecht montieren.

Fabrikat: .....,

U= ........W/m²K

Typ: .....,

Nenngröße: ..... x ..... mm,

Höhe Aufsatzkranz: ........

Ankommende Flächenabdichtung aus
ALKORTEC SK gemäß Verlegerichtlinie
anschließen.

Anschlussstreifen ALKORTEC homogen

Zuschnitt: ...........mm

Hinweis:
Die Aufsetzkränze müssen vom Hersteller
für Fixierungen zugelassen sein.

01.25)  ______ Stk	Lichtkuppel einfassen, 	                    
mit Verbundblech

Lichtkuppel mit ALKORTEC-
Verbundblechprofil, entsprechend der
ALKORTEC A-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß des Verbundbleches
mit Fugendichtstoff fachgerecht gegen
Hinterläufigkeit sichern.

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

Zuschnitt Verbundblech: ...........m

Abkantung:  3-fach

Anschlussstreifen aus ALKORTEC homogen

Zuschnitt: ............mm

	Zwischensumme €  	           

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel: Dachabdichtung	€	           
	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €