Datum:  16.04.2018
unser Zeichen: CR
Musterleistungsbeschreibung

Alkortec F, mechanische Befestigung

Titel: Dachabdichtung

01.01)  pausch 	Einrichten und Räumen der Baustelle	                    

Einrichten und Räumen der Baustelle
für sämtliche in der Leistungsbeschrei-
bung aufgeführten Arbeiten.

01.02)  ______ m³	Bereitstellung von Container	                    

Container zum Abtransport des Schuttes
stellen, vorhalten und abfahren,
einschließlich der Kippgebühren des
Schuttplatzes.

01.03)  pausch 	Schutzgerüst	                    

Schutzgerüst als Absturzsicherung nach
den Richtlinien der Bauberufsgenossen-
schaft liefern, aufbauen, für die Zeit
der Bauarbeiten vorhalten und abbauen.

01.04)  ______ m²	Deckunterlage reinigen	                    

Deckunterlage aus ...................
durch scharfes Abfegen reinigen.
Anfallenden Schutt entsorgen.

01.05)  ______ m	Ausgleichsschicht für die Fläche	                    
PES-Vlies 300 g/m²

Ausgleichsschicht in der Fläche aus
Alkorplus PES Kunststoffvlies
300 g/m²,

lose, mit 80 mm Überlappung, verlegen.

Einbauort: ....................

Hersteller / Lieferant
Renolit SE, Worms
Art. Nr. 81005 001

01.06)  ______ m²	Alkorplus PE Dampfsperre 0,25 mm	                    
lose verlegt

Dampfsperrschicht aus Alkorplus
LDPE, 0,25 mm dick, mit 100 mm
Nahtüberdeckung lose verlegen.
Nähte mit Alkorplus Nahtdichtungs-
band schließen. An Aufkantungen bis
ca. 5 cm über Oberkante Wärmedämm-
schicht hochführen und mit Alkorplus
Nahtdichtungsband luft- und dampfdicht
anschließen.

Art.Nummer PE-Folie: 81010 001
Art.Nummer Nahtdichtungsband: 81057 001

01.07)  ______ m²	Wärmedämmung aus EPS DAA dm	                    
Platten lose verlegt

Wärmedämmschicht aus Polystyrol-
Hartschaum der Qualität EPS DAA dm,
nach DIN EN 13165
als Platten mit Stufenfalz
lose verlegen.
Herstellervorschriften beachten.

Wärmeleitfähigkeit:  …..... W/mK

Dämmstoffdicke: ...............mm

Anmerkung:
Auf die erforderliche Einhaltung der
aktuellen EnEV wird hingewiesen.

01.08)  ______ m²	Wärmedämmung aus EPS DAA dm	                    
als Gefälledämmung, lose verlegt

Wärmedämmschicht aus Polystyrol-
Hartschaum der Qualität EPS DAA dm,
nach DIN EN 13165
als Gefälledämmplatten einschl. der sich
evtl. ergebenen Grate und Kehlen,
entsprechend des Gefälleplans
des Dämmstoffherstellers, lose verlegen.
Herstellervorschriften beachten.

Wärmeleitfähigkeit:  …..... W/mK

Dämmschichtdicke im Mittel: ..........mm

Gefällegebung: ............

Anmerkung:
Auf die erforderliche Einhaltung der
aktuellen EnEV wird hingewiesen.

01.09)  ______ m²	Brandschutzlage	                    
Rohglasvlies 120 g/m²

Brandschutzlage aus Alkorplus-Glasvlies
120 g/m² mit 80 mm Nahtüberdeckung lose
verlegen.

Länge: 100 m
Breite: 2 m
Art.Nummer: 81001 001

01.10)  ______ m²	Wärmedämmung aus Mineralfaser	                    
lose verlegt

Wärmedämmschicht aus Mineralfaser-
dämmplatten der Qualität MW DAA dm
liefern und lose verlegen.
Herstellervorschriften beachten.

Wärmeleitfähigkeit: .0,040 W/mK

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 60 kPa
Punktbelastbarkeit > = 650 N

Dämmschichtdicke: ...........mm

Hersteller: ......................

Anmerkung:
Auf die erforderliche Einhaltung der
aktuellen EnEV wird hingewiesen.

01.11)  ______ m²	Alkortec F, 35196	                    
Mechanisch befestigt, Saum

Dachabdichtung  aus Etylen-Vinylacetat
Terpolymer (EVA) mit außergewöhnlich
hohem Anteil an hochpolymeren Fest-
stoffen weich elastisch, nicht durch
Weichmacher elastifiziert, mit hochwer-
tiger 1,5/1,8 mm Dichtschicht und
innenliegender Verstärkung aus einem
Polyestergewebe.

Bezeichnung nach
DIN EN 20000-201
DE/E1 EVA-BV-V(PG)1,5

Anforderungen erfüllt nach DIN 18531
(Dachabdichtung) DIN EN 20000-201
CE-Zertifiziert entsprechend
DIN EN 13956.
Prüfungen gemäß DIN 4102-1 (B2) und
DIN EN 13501-1 (E) sowie DIN 4102-7
(harte Bedachung) und DIN EN V 1187
(Broof t1)
Erfüllt Anwendungskategorie K1 + K2

Entsprechend der ALKORTEC F
Verlegerichtlinie, mechanisch befestigt
herstellen.
Anzahl und Anordnung der Befestiger
entsprechend der Verlegerichtlinie
bzw. auf Einzelnachweiß (DIN 1055)

Anmerkung!
Die Wärmedämmung ist gegebenenfalls
separat zu befestigen.

Einschließlich der homogenen
Nahtverbindung sowie Randfixierung
an allen An- und Abschlüssen gemäß
FDR mittels Verbundblechen oder
Einzelbefestiger.

Materialeigenschaften/Anforderungsprofil
- bitumenverträglich
- dämmstoffneutral
- Heißluft- und quellschweißbar
- wurzel- und rhizomfest gem.
  FLL und DIN EN 13948
- y-Wert ca. 20000
- Güteüberwachung durch SKZ-Würzburg
- Hersteller zertifiziert nach
  DIN ISO 9001
- recyclebar
- Ozon- und UV-stabil

- Farbe : grau / weiß
- Bahnendicke : 1,5 / 1,8 mm
- Bahnenbreite : 1,05 / 1,60 / 2,10 m

Hersteller:
RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50,
67547 Worms, Deutschland,
Tel.: + 49.6233.321.1559
Fax: + 49.6233.321.1353

01.12)  ______ Stk	Dachgully allgemein	                    
senkrechte Ausführung

Dachgully mit werkseitig angeschlossener

Alkortec - Manschette (500x500mm)
geprüft und zertifiziert gemäß der
DIN EN 1253, incl. Wärmedämmung
und Kiesfangkorb, liefern, fachgerecht
einbauen und an die Dachabdichtung
anschließen.

Farbe Manschette: ...................

Nennweite: DN 70 / 100 / 125 /150

01.13)  ______ m	Wandanschluss ALKORTEC F	                    
mit Verbundblech

Wandanschluss aus ALKORTEC Verbund-
blech, Typ 81193 liefern und entsprech-
end der Herstellerverlegerichtlinie mon-
tieren.

Farbe:..........
Anschlusshöhe:...............mm
Zuschnitt Verbundblech:............mm
Kantungen:  3-fach

Einschließlich Sicherung gegen Hinter-
läufigkeit durch geeigneten Fugen-
dichtstoff.

01.14)  ______ m	Ausgleichsschicht an Aufkantungen	                    
PES-Vlies 300 g/m²

Ausgleichsschicht an Aufkantungen aus
Alkorplus PES Kunststoffvlies
300 g/m²,

Zuschnittbreite ..............mm,

lose, mit 80 mm Überlappung, verlegen.

Einbauort: ....................

Hersteller / Lieferant
Renolit SE, Worms
Art. Nr. 81005 001

01.15)  ______ m	Attikaabschluss, ALKORTEC F	                    
lose verlegt mit OG-Verbundblech

Attikarandabschluss entsprechend der
ALKORTEC F Herstellerrichtlinie
herstellen.

Dachbahn : ALKORTEC F, 35196
Farbe: ..........
Zuschnitt : ............mm
Bahnendicke: .......mm

Attikahöhe  ............mm

Randabschluss aus
ALKORTEC Verbundblech

Zuschnitt:............mm
Kantungen:  3-fach

Einschließlich der homogenen Nahtver-
bindung auf dem Verbundblech und der
Flächenbahn sowie Randfixierung gemäß
FDR mittels Verbundblechen oder
Einzelbefestigern.

Der Anschluss ist gemäß FDR wind-
dicht auszuführen.

Bei einer Höhe über 50 cm ist eine
Zwischenfixierung erforderlich.

01.16)  ______ m	Dachrandabschluss ALKORTEC F	                    
Attika, lose verlegt

Dachrandabschluss bei Attiken für
Mauerabdeckung entsprechend der
ALKORTEC Verlegerichtlinie herstellen.

Dachrandabschluss aus
ALKORTEC F, 35196
Dicke 1,5mm / 1,8 mm,
Farbe: schiefergrau / weiß

Attikahöhe: ..............m

Zuschnitt Dachbahn: ......... m,

an das Dachabschlussprofil aus Verbund-
blech
Zuschnitt:100mm
Kantung: 1-fach
anschließen und mit der Dachabdichtung
verschweißen;

Der Anschluss ist gemäß FDR wind-
dicht auszuführen.

Bei einer Höhe über 50 cm ist eine
Zwischenfixierung erforderlich.

01.17)  ______ m	Holzbohlen allgemein	                    
Sonstige Verwendung
Holzbohlen liefern und montieren

unter .....,
aus Nadelholz,
Sortierklasse S 13,  nach DIN 4074-1
Holzschutz DIN 68 800, Teil 3,
wasserlöslich,
Querschnitt: ..... x ..... mm,
auf Untergrund aus ..... und
winddicht befestigen.

Einbauort:....................

01.18)  ______ m	Flachdachbohle	                    
Dachrandbohle und Blechverwahrung

Holzbohle unter Abschlussprofil
montieren unter Dachabschlussprofil.

Einbauort: .........

Querschnitt  B= 175 x D=........mm
Bohlen auf vorhandenen Untergrund
aus....................... winddicht
und mit geeignetem Befestigungsmitteln
fachgerecht befestigen.

01.19)  ______ m	Traufanschluss ALKORTEC F	                    
mit Verbundblech

Traufanschluss ALKORTEC F

Rinneneinhang aus ALKORTEC Verbund-
blech, Typ 81193

Farbe:..............
Zuschnittbreite:.............. mm,
Kantung: 2-fach

Befestigung der Bleche und Ausführung
der Stöße entsprechend der Hersteller-
richtlinie auf dem Untergrund aus Holz
fachgerecht und winddicht montieren
einschl.  Anschluss an die Flächenbahn.

01.20)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORTEC F	                    
mit Verbundblech

Durchdringung mit ALKORTEC-
Verbundblechprofil, entsprechend der
ALKORTEC-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß des Verbundbleches
mit Fugendichtstoff fachgerecht gegen
Hinterläufigkeit sichern.

Durchdringung aus: ....................

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

Zuschnitt Verbundblech: ...........m

Abkantung:  3-fach

01.21)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORTEC F	                    
lose

Durchdringung entsprechend der
ALKORTEC-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß mit Fugendichtstoff
fachgerecht gegen Hinterläufigkeit
sichern.

Durchdringung aus: ....................

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

oberer Abschluss aus:
ALKORTEC Verbundblech

Zuschnitt : ...........mm
Abkantung:  2-fach

Kehlbefestigung aus
ALKORTEC Verbundblech
Zuschnitt: 100 mm
Abkantung: 1-fach

Zuschnitt ALKORTEC F: ..........m

01.22)  ______ m	Überhangblech über Abschlussschienen	                    
Zusatz für Anwendungskategorie K2

Überhangprofil aus ...............,
liefern und oberhalb des vorhandenen
Abschlusses fachgerecht montieren.
Oberen Abschluss gegen Hinterläufigkeit
mit Fugendichtstoff nach Herstellervor-
gabe sichern.

Zuschnittbreite: ..... mm

Abkantungen:  ... -fach

Einbauort: ............

angeb. Material: ................

01.23)  ______ Stk	Sanitärlüfter, PVC DN 70-150 mm	                    
z. B.: Fa. b/s/t, 3 Teilig
Sanitärlüfter für Flachdächer

Lüfter DN ......, inkl. Dachbahnen-
Manschette passend zur Abdichtung
liefern und montieren.

Typ ……………… PVC Strangentlüfter, komplett
mit Grundkörper für den Anschluss
der Dampfsperre sowie Grundelement.
Lüfteroberteil in Nenngröße
DN 70/100/125/150mm

Für vorbeschriebenen Aufbau; einschl.
Einbau und Anschluss an die Dach-
abdichtung.

01.24)  ______ Stk	Durchdringung einfassen, ALKORTEC	                    
rund

Rohrdurchdringung mit Manschette
aus Alkortec homogen ummanteln und
verschweißen,
Warmformflansch aus Alkortec homogen
herstellen und an die Manschette sowie
Abdichtung aufschweißen.
Der obere Rand der Manschette ist mit
einer Endlosbandklemme, rostfrei, gegen
abrutschen zu sichern und mit Silikon zu
versiegeln.

Rohrdurchmesser: .....,

Anschlusshöhe: ......

Bezeichnung..................

01.25)  ______ Stk	Holzbohlenkranz unter Lichtkuppel etc.	                    
mehrlagig

Holzbohlen für Lichtkuppeln,

Abmessungen ..... m x ....m,
aus Nadelholz, Sortierklasse S 13, 
nach DIN 4074-1 Holzschutz
DIN 68 800, Teil 3,

liefern  und mit auf den Untergrund
abgestimmten Befestigungsmitteln
als Unterfütterung für Lichtkuppel-
aufsatzkränze / Lüfter etc. mehrlagig
montieren.

Bohlenquerschnitt: ......x........mm

.....-lagig

Rohbauöffnung: .............

Einbauort: ...........

01.26)  ______ Stk	Lichtkuppel liefern und anschließen	                    
Anschluss hart PVC

Lichtkuppel, aus Acrylglas, opal
und wärmegedämmten Aufsetzkranz,
mit werkseitig angebrachtem PVC-Hart-
Anschluß, liefern und nach Hersteller-
vorschrift fachgerecht montieren.
Ankommende Flächenabdichtung aus
ALKORTEC F gemäß Verlegerichtlinie
anschließen.

Fabrikat: .....,

U= ........W/m²K

Typ: .....,

Nenngröße: ..... x ..... mm,

Höhe Aufsatzkranz: ........

Hinweis:
Die Aufsetzkränze müssen vom Hersteller
für Fixierungen zugelassen sein.

01.27)  ______ Stk	Lichtkuppel einfassen, ALKORTEC F	                    
mit Verbundblech

Lichtkuppel mit ALKORTEC-
Verbundblechprofil, entsprechend der
ALKORTEC-Verlegerichtlinie einfassen.
Den oberen Abschluß des Verbundbleches
mit Fugendichtstoff fachgerecht gegen
Hinterläufigkeit sichern.

Abmessung: .....x......m

Anschlußhöhe:..........m

Zuschnitt Verbundblech: ...........m

Abkantung:  3-fach

01.28)  ______ m	Alkorsolar EVA-Profil,	                    
Verlegung senkrecht
Alkorsolarprofile aus EVA für PV Anlagen

Profile aus EVA  mit inliegenden Metall-
vierkantrohr, liefern und auf den vor-
behandelten und gereinigten Dachbahnen
verlegen und verschweißen.

Profiltyp EVA 81590 002
inkl. Metallinlet 81601 004
Farbe weiß
Länge 3 m

Die Profile werden mittels Warmgas-
schweißung, parallel zur Naht auf der
unterliegenden Bahn, mit dem Wasserfluss
First / Traufe, aufgeschweißt

Alle 12 m ist eine Dehnung von min
5 cm zu belassen.

Das Metallinlet wird mittels selbst-
schneidenden Schrauben fixiert.

01.29)  ______ m	Alkorsolar EVA-Profil,	                    
Verlegung waagerecht
Alkorsolarprofile aus EVA für PV Anlagen

Profile aus EVA  mit inliegenden Metall-
vierkantrohr, liefern und auf den vor-
behandelten und gereinigten Dachbahnen
verlegen und verschweißen.

Profiltyp EVA 81590 002
inkl. Metallinlet 81601 004
Farbe weiß
Länge 3 m

Die Profile werden mittels Warmgas-
schweißung parallel zur Naht, auf der
unterliegenden Bahn, aufgeschweißt

Verlegung: parallel zum First

Um den Wasserablauf sicher zu stellen
ist zwischen den Profilen eine 30 cm
breite Öffnung zu belassen.

Das Metallinlet wird mittels selbst-
schneidenden Schrauben fixiert.

	Zwischensumme €  	           

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel: Dachabdichtung	€	           
	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €